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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo transmitir las experiencias relacionadas con temas de seguridad y medio ambiente; en tareas de perforación y terminación de pozos en Areas de PAE a fin de transformar una tarea que históricamente era de alto riesgo, un una tareas segura.
Está dirigido a las personas que desarrollan tareas de Control del Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, Jefes de Sectores de Perforación y Terminación de Pozos, Gerentes de Areas de explotación y toda persona que realice tareas relacionadas con perforación y terminación de pozos.

La acertada selección del diseño y  tamaño de una locación, y las distancias entre los distintos componentes de un equipo de Perforación o Terminación  influyen en los resultados de la prevención de riesgos.

Teniendo en cuenta que las decisiones a tomar afectan aspectos económicos, ambientales y de seguridad, donde entran en conflicto intereses de la Operadora y de la Empresa de servicios, es necesario que la solución sea adoptada por un grupo interdisciplinario.

Las situaciones analizadas son producto de operaciones llevadas a cabo en yacimientos de PAE, logrando a través  de las conclusiones alcanzadas, implementar mejoras teniendo en cuenta las siguientes prioridades: Seguridad, Control del medio ambiente y disminución de los costos 

DESARROLLO 

Influencia del relieve topográfico en las locaciones

La topografía del terreno influye en forma considerable en la construcción de locaciones y por ende en las distancias entre los componentes de un Equipo. En el caso de Areas de PAE se tienen distintos tipos de terreno: llanos y de vegetación baja (en la meseta patagónica Lindero Atravesado), con elevaciones de baja altura y poca vegetación (Golfo San Jorge) y con elevaciones de mediana altura y vegetación densa (Salta).

Construcción de locaciones en laderas

En cada Area se plantea una situación particular, pero nos vamos a referir principalmente al Golfo San Jorge que es donde se presentan las situaciones de mayor complejidad.

Cuando el pozo debe realizarse en la ladera de una elevación y ésta tiene un ángulo importante próximo a 45º, el tamaño de la locación influye considerablemente en los costos. Como dato de referencia tenemos en el Golfo un volumen promedio de 200.000 m3 de movimiento de suelo mensual en la construcción de locaciones.

A continuación mostramos esquematicamente un corte en una ladera para la construcción de una locación y la posible ubicación del pozo:

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]


Una distancia mínima de 2 o 3 m de diferencia en la ubicación del pozo en una locación como la se muestra en el gráfico puede hacer que la Boca de Pozo quede ubicada  sobre suelo de relleno o terreno natural.

En muchas oportunidades, al construir el pozo sobre terreno de relleno, este cedió y el equipo perforador perdió verticalidad. 

Consecuencia: esto obligó a la suspensión de la perforación y hubo que modificar la ubicación del pozo. La economía de movimiento de suelos al construir la locación originó costos adicionales mas importantes que el costo inicial.
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Construcción de locaciones en zonas inundables

Debido a los fenómenos climáticos conocidos como El Niño y La Niña hemos tenido que soportar importante sequías e inundaciones.

En la zona del Golfo existen zonas consideradas como “no inundables” pero que se encuentran en lugares bajos con la posibilidad de inundación debido a la baja permeabilidad del terreno y la falta de drenaje a través de cursos de agua, por otro lado estos lugares tienen un fácil acceso y aseguran, a primera vista, un bajo costo de construcción de locaciones.

Si se hubiesen construido las locaciones bajo algunos conceptos de economía en el invierno del presente año  las mismas se encontrarían bajo 0,5 mts de agua promedio. En este caso una locación amplia y de fácil acceso hubiese tenido complicaciones mayores, debido a una incorrecta adecuación de lugar (elevar el nivel de la locación y camino de acceso)

Caídas de torres

En lo referente a caídas de torres o mástiles nuestra experiencia nos indica que debemos prestar mayor atención a los equipos de Pulling, que la que se presta normalmente. Como causa más probable de la caída de torres de Equipos de Pulling consideramos la gran movilidad y el poco control que se realiza sobre estos equipos. 

Nuestros procedimientos nos indican que se debe respetar la distancia de caída de torre y no ubicar trailers o equipos donde permanezcan personas sobre la línea de caída de las mismas.

Diseño de una locación típica

El concepto de distancias de seguridad entre los componentes de un equipo está referido a una situación de emergencia. Por ejemplo cuando ocurre un incendio, un descontrol de pozo o una caída de torre.

En nuestro caso las distancias de seguridad se tratan de respetar en todo momento, pero si por una causa justificada no se pueden cumplir se tienen en cuenta de que manera aumentan los riesgos para aumentar los controles. Esto es parte de la evaluación de riesgos que se realiza previo al inicio de las tareas 

En base a estas distancias establecidas se diseñan locaciones como las que se muestran a continuación

Alternativas de locación para equipo perforador con variantes en el camino de ingreso y ubicación de campamento. 
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Locaciones reducidas – situaciones extremas
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Locaciones con obstáculos condicionantes
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Actitudes a analizar

Ante una situación de peligro se observan en las personas actitudes Conducentes y Resistentes.

Las primeras tienden a disminuir el Riesgo mientras que las últimas tienden a aumentarlo

Como actitudes Resistentes del Supervisor, relacionadas con distancias de seguridad de trailers, podemos mencionar el hecho de:

· Montar el trailer dormitorio cerca del Equipo a fin de escuchar permanentemente los ruidos de la operación, mirar desde el trailer la maniobra, estar cerca para ir y venir. Esta actitud hace que el Supervisor no descanse adecuadamente ya que cuando intenta dormir sigue pendiente de los ruidos. 
· Cuando no hay accidentes algunas personas tienden a ampliar la franja de riesgos disminuyendo distancias en función de la comodidad, si bien nadie está en contra de la comodidad; si se tiene que resignar seguridad es inaceptable

Recomendación: Para evitar esta situación y como mejora en lo que se refiere al descanso del Supervisor se recomienda a las empresas de servicio montar el campamento fuera de la locación y allí ubicar el dormitorio del Supervisor

De esta manera logramos que las horas de descanso sean mejor aprovechadas, como consecuencia tendrá mayor concentración y lucidez para resolver los problemas que se presenten y  por otro lado se realiza un seguimiento efectivo de la maniobra cuando está despierto y si se lo necesita cuando está durmiendo se lo despierta y la atiende.

De la otra manera el intuye que algo puede andar mal pero no se levanta a ver que pasa

· Malas Prácticas

· Los equipos perforadores eléctricos tienen los motores cerca de la boca de pozo y la toma de aire de refrigeración de dichos motores se conduce a través de una manga con su boca a  un distanciamiento seguro respecto de las zonas clasificadas.

· Por distintos motivos es frecuente ver que esta toma no existe. Es probable que el principal motivo no sea económico porque instalar dicha toma de aire no debe significar un costo importante para las empresas.

· Esta mala práctica aumenta en forma considerable la exposición a los riesgos de incendio y explosión ante la presencia de mezcla explosiva en el ambiente
· En cuanto a la iluminación en las zonas clasificadas se podría tener iluminación a distancia a fin de controlar el riesgo de incendio o explosión por presencia de mezcla explosiva en el ambiente sin embargo se aceptó el uso de instalaciones eléctricas a prueba de explosión (APE). Para que dicha instalación cumpla con el fin que fue instalada debe estar en perfecto estado de mantenimiento. Es muy frecuente encontrar estas instalaciones sin los sellos y con conexiones flojas lo que hace que pierda su condición de APE. Esta mala práctica aumenta el riesgo de incendio o explosión.

· Cambios que no influyen en tamaño de locación

· En cuanto al tamaño de la locación utilizando pileta natural o locación seca no se observan diferencias, el espacio físico que ambas ocupan es similar. De manera que la utilización de una u otra es una cuestión de costos-beneficios. Pero se debe tener en cuenta que el pasivo ambiental cada vez tiene mayor importancia. En el caso de trabajar con “locación seca” debe contemplarse que en la misma existe un contratista más, que hay más movimiento vial y que debe considerarse una adecuada circulación de camiones en la locación desde el punto de vista de seguridad

· Liderazgo y compromiso.

Uno de los aspectos principales que la compañía es consiente que tiene que enriquecer continuamente es el compromiso de los mandos medios en su actitud positiva respecto de los sistemas de aseguramiento; ya que los resultados de la operación están ligados directamente  al liderazgo de  nuestros supervisores
El cumplimiento de los procedimientos que fijan los distanciamientos en un equipo es controlado a través de las ASAS

PAE estableció las Auditorías Avanzadas de Seguridad (basadas en las reacciones de las personas, EPP, Herramientas y equipos, Procedimientos y orden y limpieza), mediante la práctica de las mismas se logra hacer efectivos el liderazgo y compromiso de los gerentes de todas las compañías; pues son visitas periódicas efectuadas de a pares (auditor y co- auditor) a los frentes de trabajo para hablar con las personas  sobre la tarea; como se realiza la misma de forma segura y si se están desarrollando de acuerdo a las evaluaciones de riesgos previas (planilla de riesgos Potenciales y/o permisos de trabajo). El trato directo del Gerente con el personal, los acuerdos que pueden lograr y el reconocimiento por parte del Gerente de la realización de actos seguros constituye un estímulo importante e impactan directa y positivamente en el ánimo del auditado.
Technicals Limited

Con el slogan “mas allá de lo mejor” PAE desarrolla una herramienta llamada  Technicals Limited que explicada sintéticamente consiste en reunir a representantes de cada una de las empresas contratadas para una determinada campaña de perforación y luego de refrescar todas las pautas,  sistemas y objetivos de SSA de la operadora; los presentes  revisan como un solo equipo todas las etapas de la operación tratando tareas simultaneas, optimización de tiempos, montajes y  desplazamientos de equipamientos que se pueden alejar, aprovechando el aporte de todos y aclarando y resolviendo situaciones pasadas, seleccionando las  mejores opciones.

Conclusiones

Cuando por interferencias insalvables no es posible la construcción de la locación según medidas standard; se puede siempre llegar a soluciones de compromiso y equilibrar distintos intereses teniendo controles alternativos que manejen criteriosamente los cambios.

Es importante que se realice una correcta difusión de los cambios a fin de lograr que el personal tome plena conciencia sobre los criterios adoptados y el fin que se pretende

Esto surge previo análisis e identificación de peligros, evaluados durante el technicals limited.

Sobre el dimensionamiento y distanciamiento de los equipos no existen normativas. La experiencia nos indica que en una locación de 70x80 m  se logra un equilibrio entre los aspectos económicos, medioambientales y de seguridad.
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