TERMAP S.A.

MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA LUCHA CONTRA DERRAMES

EQUIPOS PERTENECIENTES A TERMAP S.A.
	Descripción del material o equipo
	Utilización
	Características principales
	Cantidad total

disponible
	Distribución de los equipos

	
	
	
	
	Caleta Olivia
	Caleta Córdova

	Cordón absorbente

3M(bolsón 4 x 3m, B4)

Cintra (6 x 3m, B6) o Econsorb ( 5 x 3m, B5).
	Limpieza y contención en playas

Limpieza y contención desde embarcaciones
	8” x 3 m. con ganchos.
	3500 metros
	1048 m. P. de tanques

95 B4 y 56 B6

96 m.(6 B4) en lanchas

360 m.(20 B6) en Buque de servicios Gardel.


	1216 m. P. de tanques

38 B4, 50 B6 y 21 B5

64 m.(4 B4) en lanchas

105 m.(9 B4) en Buque de servicios Saga.

	Dispersante

Corexit 9527
	Dispersión de hidrocarburo en el mar.
	Dosis de aplicación:

18 a 45 lts/ha, max. 95.

(2 a 5 usg/acre, max. 10)
	9776 lts.

( 47 tambores )

208 lts/tambor
	1040 lts.(5 t) en Playa de tanques

1748 lts. (8,5 t) / buque de servicios Gardel

850 lts./ lancha Spica

40 lts. / lancha Patoruzito


	1561 lts.(7,5 t)  en Playa de tanques

3227 lts.(15,5 t) / buque de servicios Saga

980 lts./ lancha Riegel

200 lts. / lancha Brava

130 lts. / muelle

	Dispersante

Corexit 9500
	Dispersión de hidrocarburo en el mar.
	Dosis de aplicación:

18 a 45 lts/ha, max. 95.

(2 a 5 usg/acre, max. 10)
	1248 lts.

( 6 tambores )

208 lts/tambor
	1248 lts.

( 6 tambores )

208 lts/tambor


	

	Barrera de contención

marca DELTA


	Contención de petróleo en el mar, por despliegue de barrera desde boya.
	Modelo: DELTA

Tipo Oceánica

Francobordo: 24”

Calado:          20”
	300 metros.


	150 metros

en buque de servicios GARDEL
	150 metros

en buque de servicios SAGA


	Descripción del material o equipo
	Utilización
	Características principales
	Cantidad total

disponible
	Distribución de los equipos

	
	
	
	
	Caleta Olivia
	Caleta Córdova

	Barrera de contención

Abasco, Neo 8 Boom
	Contención de petróleo en el mar, por despliegue de barrera desde boya.
	Tipo Oceánica, autoinflable.

Francobordo: 12” Calado:         24”

Apta para  mar 3
	300 metros.

Equipo completo en contenedor, sistema de recolección.
	150 metros

en contenedor sobre boya
	150 metros

en contenedor sobre boya



	Skimmer (colector) a discos.

Marca: CLEAN SEA


	Recolección de petróleo contenido por barrera oceánica,
	20 m3/h, 3”,

impulsión por agua del sistema se lucha contra incendios del Buque de servicios
	2
	1

en buque de servicios GARDEL
	1

en buque de servicios SAGA

	Motobomba Suzuki 30X & 20X

Completa con mangueras, soportes, etc.


	Limpieza de playas y transferencia de crudo.
	30X, de 60 m3/h, 3”, 3 bars.

20X, de 30 m3/h, 3”, 3 bars.


	2
	1 en Playa de tanques

60 m3/h, 3”, 3 bars

motor a explosión / nafta
	1en Playa de tanques

36 m3/h, 3”, 3 bars

motor a explosión / nafta

	Hidrolavadora

Sibi Benz 2560
	Limpieza de playas y cualquier tipo de objeto.


	180 bars, 17 lts/min.

motor a explosión / nafta
	2
	1

Playa de tanques
	1

Playa de tanques

	Bomba de vacío y skimmer (colector)

Gorman Rupp


	Limpieza de Playas
	3 HP, 30 m3/h, 3”,

motor a explosión / nafta
	2
	1

Playa de tanques
	1

Playa de tanques

	Motogenerador

Suzuki SV 2000 y reflectores.


	Iluminación , 1000 wats.
	2,2 Kva, 60 hz.

motor a explosión / nafta
	2
	1

Playa de tanques
	1

Playa de tanques

	Depósito Rápido

Fast Tank Engineering
	Almacenamiento temporario durante limpieza de playas.
	10 m3 (2400 usg), completo con piso, techo, descarga, etc.


	4
	2

Playa de tanques
	2

Playa de tanques

	Pulverizador 

Matabi Supe Eko 16


	
	Mochila, 20 lts.

Accionamiento manual.
	12
	8

Playa de tanques
	4

Playa de tanques


	Descripción del material o equipo
	Utilización
	Características principales
	Cantidad total

disponible
	Distribución de los equipos

	
	
	
	
	Caleta Olivia
	Caleta Córdova

	Pulverizador 

Matabi Kima 9


	Protección de playas (ídem anterior) o limpieza con dispersante
	Portátil, 9 lts.

Accionamiento manual.
	17
	4 en Playa de tanques,

4 en Lanchas de amarre


	4 en Playa de tanques

4 en Lanchas de amarre

2 en pañol muelle

1 en Buque Saga

	Carro
	Transporte de cordones absorbentes y equipos.
	Barandas rebatibles, 

capacidad 2000 Kg.


	2
	1
	1

	Equipos de Comunicación


	Enlace radial
	VHF  Marino móvil

VHF  Marino portátil

VHF  Marino base

Teléfonos celulares


	7 móviles en pick ups

4 

3

3


	2

1
	2

3

	Analizador de atmósfera
	Analizador para reconocer atmósferas explosivas y/o irrespirables.
	Marca MAS

Modelo: BSE - 1146-61 & 91.
	2
	1

en Playa de Tanques.
	1

en Playa de Tanques.

	Equipo para equipar al personal del Grupo de Tareas Terrestre
	
	
	-8 cascos

-8 antiparras

-8 barbijos

-8 equipos de agua

-8 pares de botas

-8 pares de guantes

-8 palas anchas

-2 carretillas

-50  bolsas de consorcio

-Trapo y estopa en fardos
	-8 cascos

-8 antiparras

-8 barbijos

-8 equipos de agua

-8 pares de botas

-8 pares de guantes

-8 palas anchas

-2 carretillas

-50  bolsas de consorcio

-Trapo y estopa en fardos
	


TERMAP S.A.

MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA LUCHA CONTRA DERRAMES

EQUIPOS PERTENECIENTES A TERCEROS BAJO CONTRATO Y/O CONVENIO CON TERMAP S.A..

	Descripción del material o equipo
	Utilización
	Características principales
	Cantidad total

disponible
	Distribución de los equipos

	
	
	
	
	Caleta Olivia
	Caleta Córdova

	Buque de Servicios SAGA

Armador: NATE SA

Bandera: Panamá
	Amarre y apoyo a buques tanque.

Mantenimiento y reparación del terminal.

Prevención y lucha contra derrames.
	Clase: remolque y abastecimiento.

Eslora: 56,42 m.

Manga: 12,20 m.

Puntal: 4,58 m.

T.B.: 618 Tm.

Propulsión: Diesel x 3

Potencia: 5400 HP

Bollard Pull: 55 tons.


	1

Este buque es la principal equipo para la prevención y lucha contra derrames.

Se identifican cada uno de sus equipos en este listado.
	
	Normalmente en Caleta Córdova, desplazándose en 4 horas a Caleta Olivia en caso de necesidad operativa.

	Barrera de contención marca DELTA,

Propietario: TERMAP
	Contención de petróleo en el mar, por despliegue de barrera desde boya.
	Modelo: DELTA

Tipo Oceánica

Francobordo: 24”

Calado:          20”
	300 metros.

(detallada en pág 64, no contabilizar nuevamente)

	
	150 metros en buque de servicios SAGA

(detallada en pág 64, no contabilizar nuevamente)

	Sistema de recolección marca ALPINA

Propietario:

YPF SA / CCI


	Recolección de petróleo contenido por barrera oceánica.
	Skimmer a disco oleofílico Siri Alfa.

Capacidad 30 m3/h.

Motobomba de vacío SPATE.

Capacidad: 31,8 m3/h
	1

1

Equipo completo con powerpak hidráulica y mangueras.


	
	En buque SAGA


	Descripción del material o equipo
	Utilización
	Características principales
	Cantidad total

disponible
	Distribución de los equipos

	
	
	
	
	Caleta Olivia
	Caleta Córdova

	Skimmer (colector) a discos CLEAN SEA

Propietario: TERMAP
	Recolección de petróleo contenido por barrera oceánica,
	20 m3/h, 3”,

impulsión por agua del sistema se lucha contra incendios del Buque de servicios
	2

(detallado en pág 65, no contabilizar nuevamente)
	
	1

en buque de servicios SAGA

(detallado en pág 65, no contabilizar nuevamente)

	Tanque de almacenamiento
	Almacenamiento del petróleo recuperado.
	Tanques estructurales del buque.

Capacidad: 110 m3.


	1

Posee bomba de vaciado.
	
	En buque SAGA

	Pileta rápida

marca Kiwi Tank.
	Almacenamiento de residuos.
	Pileta Plástica de armado rápido.

Capacidad: 3400 lts.


	1
	
	En buque SAGA

	Barrera de contención

marca CINTRA

Despliegue lateral para SWEEP SYSTEM
	Contención de petróleo en el mar, por despliegue de barrera lateral desde el buque SAGA y tangón rebatible.
	Modelo: Cintraflex

Tipo Oceánica semirigida.

Francobordo: 20”

Calado:          24”


	50 metros.

Barrera desplegable por uso de pluma/tangón lateral del propio buque.
	
	En buque SAGA

	Equipo rociador de dispersante marca

ABASCO
	Dispersión de petróleo por rociado de dispersante.
	Tipo: rociado por tangones laterales y uso de bomba dosificadora regulable.

Regulable: 0 - 100 lts/ha


	1


	
	En buque SAGA



	Monitor rociador de dispersante
	Dispersión de petróleo por rociado desde monitor de incendio. 
	Monitor y eductor regulable Tecin - Rosenbauer


	1
	
	

	Grúa 


	Movimiento equipos.
	Americam 60 Tons.
	1
	
	En buque SAGA

	        Bote Neumático
	Asistencia rápida
	Tipo Hidrojet, 115 HP.
	1
	
	En buque SAGA

	Analizador de atmósfera
	Analizador para reconocer atmósferas explosivas.
	Marca: Riken Keiki

Modelo: GP 204
	1
	
	En buque SAGA


	Descripción del material o equipo
	Utilización
	Características principales
	Cantidad total

disponible
	Distribución de los equipos

	
	
	
	
	Caleta Olivia
	Caleta Córdova

	Buque de Servicios

GARDEL

Armador: NATE SA

Bandera: Argentina


	Amarre y apoyo a buques tanque.

Mantenimiento y reparación del terminal.

Prevención y lucha contra derrames.
	Clase: remolque y abastecimiento.

Eslora: 53,67 m.

Manga: 11,00 m.

Puntal: 3,55 m.

T.B.: 488 Tm.

Propulsión: Diesel x 2

Potencia: 2740 HP

Bollard Pull: 40 tons.
	1

Este buque posee equipo para la prevención y lucha contra derrames.

Se identifican cada uno de sus equipos en este listado.
	Normalmente en Caleta Olivia, desplazándose en 4 horas a Caleta Córdova en caso de necesidad operativa.
	

	Barrera de contención marca DELTA,

Propietario: TERMAP
	Contención de petróleo en el mar, por despliegue de barrera desde boya.
	Modelo: DELTA

Tipo Oceánica

Francobordo: 24”

Calado:          20”
	300 metros.

300 metros.

(detallada en pág 64, no contabilizar nuevamente)

	150 metros en buque de servicios GARDEL

(detallada en pág 64, no contabilizar nuevamente)
	

	Barrera de contención

marca CLEANSEA


	Contención de petróleo en dársenas o puertos o zonas de aguas calmas.
	Modelo: CLEANSEA

Tipo Oce´nica

Francobordo: 24”

Calado:          20”
	100 metros.


	En buque GARDEL
	

	Barrera de contención

marca DELTA

Despliegue lateral para SWEEP SYSTEM
	Contención de petróleo en el mar, por despliegue de barrera lateral desde el buque GARDEL y tangón rebatible.
	Modelo: DELTA

Tipo Oceánica semirigida.

Francobordo: 20”

Calado:          24”


	50 metros.

Barrera desplegable por uso de pluma/tangón lateral del propio buque.
	En buque GARDEL
	

	Barrera de contención

marca SLICKBAR


	Contención de petróleo en dársenas o puertos o zonas de aguas calmas.
	Modelo: MK 10

Tipo Valla

Francobordo: 180 mm

Calado:          200 mm
	90 metros.


	En buque GARDEL
	

	Skimmer (colector) a discos CLEAN SEA

Propietario: TERMAP
	Recolección de petróleo contenido por barrera oceánica,
	20 m3/h, 3”,

impulsión por agua del sistema se lucha contra incendios del Buque de servicios
	2

(detallado en pág 65, no contabilizar nuevamente)
	1

en buque de servicios GARDEL

(detallado en pág 65, no contabilizar nuevamente
	


	Descripción del material o equipo
	Utilización
	Características principales
	Cantidad total

disponible
	Distribución de los equipos

	
	
	
	
	Caleta Olivia
	Caleta Córdova

	Sistema de recolección marca SLICKBAR


	Recolección de petróleo contenido por barrera.
	Skimmer ;Mantaray.

Capacidad 30 m3/h.

Motobomba de vacío HATZ para skimmer.

Capacidad: 30 m3/h
	1

1


	En buque GARDEL
	

	Equipo rociador de dispersante
	Dispersión de petróleo por rociado de dispersante desde monitores laterales
	Tipo: rociado por monitores laterales y uso de bomba dosificadora er

Regulable: 0-100 Lts/ha
	1

Boquillas de monitores con malla según EPR 

61 PR93/Exxon
	En buque GARDEL
	

	Bote Neumático


	Asistencia rápida.
	25 HP.
	1
	En buque GARDEL
	


	Descripción del material o equipo
	Utilización
	Características principales
	Cantidad total

disponible
	Distribución de los equipos

	
	
	
	
	Caleta Olivia
	Caleta Córdova

	Lancha de Servicios 

Armador: NATE S.A.

Bandera: Panamá


	Amarre en monoboyas, transporte de personal y prácticos.

Prevención y lucha contra derrames
	Clase: Lancha para servicios y prácticos.

Eslora: 12,87 m

Manga: 3,88 m

Puntal: 2,00 m

Propulsión: Diesel x 2

Potencia: 351 HP

               270 Kw
	2
	1

Lancha RIEGEL
	1

Lancha SPICA

	Equipo rociador de dispersante


	Dispersión de petróleo por rociado de dispersante desde monitor.
	Tipo: rociado por monitor y uso de eductor regulable Tecin - Rosenbauer 

Regulable: 0 - 100 lts/ha
	2

Boquillas de monitores con malla según EPR 61PR93/Exxon.
	1


	1

	Lancha de Servicios

Armador: NATE SA

Bandera: Panamá


	Lancha de respeto para el amarre en monoboyas, transporte de personal.

Apta para el despliegue de barreras de contención.
	Clase: Lancha para servicios.

Eslora: 9,30 m.

Manga: 3,50 m.

Puntal: 1,85 m.

Propulsión: Diesel x 1

Potencia: 235 HP

                179 Kw.


	
	
	1

Lancha BRAVA

(Lancha “Stand By” para ser activada y operada en cualquiera de las caletas)

	Equipos de Comunicación

NATE SA
	Enlace radial y/o telefónico con contratista de amarre y respuesta a derrames.


	VHF  Marino portátil

VHF  Marino base

Teléfonos celulares

Teléfonos en muelles
	2

2

3

2
	1

1

1

1

Además todas las embarcaciones cuentan con VHF marino
	1

1

2

1

Además todas las embarcaciones cuentan con VHF marino

	Equipos de Comunicación

SERMAR SRL
	Enlace radial y/o telefónico con Capitanes Operativos.


	VHF  Marino portátil

Teléfonos celulares
	2

2
	1

1
	1

1
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